**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.07.06 | 执法人员 | 李明、苏新春孟煦、李洪涛王建卜 |
| 被检查工程项目名 称 | 丹霍线（祁家堡至连山关段）修复养护工程及三座桥梁拆除重建专项养护工程 | 被检查工程项目负 责 人 | 卢政旭 |
| 检查情况 | 1、吴家峪桥0#台搭板未一次性完成垫层浇筑，分次浇筑连接不规范；2刘家岭桥现场电缆未架立、随地摆放，用电箱未按规定关闭上锁；3刘家岭桥施工便道不规范、不平顺；4预制场梁体无标识牌、未凿毛；5梁体混凝土试块制作不规范（未进行标识）；6梁体底座制作不规范，吊装时观察复测预拱度；7原材料堆放未进行硬化，拌合站料仓混料；8拌合站缺少安全警示标志，水泥储存罐缺少避雷设施。 |
| 检查结果 | 发现上述七项问题，已于7月13日完成整改。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.06.16 | 执法人员 | 苏新春李洪涛 |
| 被检查工程项目名 称 | 本溪市国道集本线八盘岭隧道（左线）改建工程 | 被检查工程项目负 责 人 | 张培源 |
| 检查情况 | 1、现场抽检粗、细集料，水泥，钢筋，锚杆等原材料。2、发现Ф14钢筋屈服强度不合格。 |
| 检查结果 | 发现上述1项问题，已通知施工单位暂停使用该批次钢筋，待复试结果出来，再做处理。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.06.21 | 执法人员 | 李明、牛秀义苏新春、李洪涛 |
| 被检查工程项目名 称 | 本溪市国道集本线八盘岭隧道（左线）改建工程 | 被检查工程项目负 责 人 | 张培源 |
| 检查情况 | 双倍抽检Ф14钢筋，并且要求施工单位工地试验室和监理单位工地试验室平行试验。 |
| 检查结果 | 检测结果合格。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.05.17 | 执法人员 | 苏新春李洪涛 |
| 被检查工程项目名 称 | S305柞本线柞树岭至本溪改建工程（黑沟至二户来段）一标段、二标段 | 被检查工程项目负 责 人 | 刘晓波姜成磊 |
| 检查情况 | 1.在施工的桥梁工程有三座桥梁警告、提示标识不足，设置不规范。2.安全例会记录不全。 |
| 检查结果 | 发现上述2项问题，已督促施工单位整改完成。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.06.30 | 执法人员 | 李明、牛秀义李洪涛 |
| 被检查工程项目名 称 | S305柞本线柞树岭至本溪改建工程（黑沟至二户来段）一标段 | 被检查工程项目负 责 人 | 刘晓波 |
| 检查情况 | 基层施工现场警示标志摆放不规范。 |
| 检查结果 | 发现上述问题，已督促施工单位整改完成。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.06.30 | 执法人员 | 李明、牛秀义李洪涛 |
| 被检查工程项目名 称 | 本溪市抚丹线（干沟子至河沿段）修复养护工程及抚丹线、沈环线、本宽线、柞本线十座桥梁拆除重建专项养护工程二标段 | 被检查工程项目负 责 人 | 刘晓波 |
| 检查情况 | 现场抽检粗、细集料，水泥、钢筋、钢绞线等原材。 |
| 检查结果 | 符合规范要求。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.04.15 | 执法人员 | 孟煦王建卜 |
| 被检查工程项目 | 北台大桥（右幅）危桥拆除重建专项养护工程 | 被检查工程项目经理 | 石强强 |
| 检查情况 | 工地安全措施完善。 |
| 检查结果 | 符合要求。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.07.06 | 执法人员 | 孟煦王建卜 |
| 被检查工程项目 | 南芬区下深线升级改造工程 | 被检查工程项目经理 | 张宝刚 |
| 检查情况 | 文明施工指示标志不全，无五牌一图。 |
| 检查结果 | 发现上述几项问题，已督促企业立行立改 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.07.06 | 执法人员 | 孟煦王建卜 |
| 被检查工程项目 | S206本宽线甬子峪西街至小滴子段新建工程 | 被检查工程项目经理 | 范哲 |
| 检查情况 | 1.现场平安工地，变压器未实施围挡防护。2. 钢筋放置未设置垫起防腐措施。 |
| 检查结果 | 发现上述几项问题，已督促企业立行立改 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.06.27 | 执法人员 | 孟煦王建卜 |
| 被检查工程项目 | **2022 年本溪市辖区危桥拆除重建专项养护工程** | 被检查工程项目经理 | 石强强 |
| 检查情况 | 北台大桥左幅进行冲孔施工，并检查梁场梁板养生情况。 |
| 检查结果 | 符合规范要求。 |
| 备注 |  |

**本溪市交通运输局涉企行政执法检查结果报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.07.06 | 执法人员 | 孟煦王建卜 |
| 被检查工程项目 | **丹霍线（古松沟至红庙子段）修复养护工程** | 被检查工程项目经理 | 高峰 |
| 检查情况 | 施工标志标牌数量摆放不符合要求。 |
| 检查结果 | 发现上述几项问题，已督促企业立行立改 |
| 备注 |  |